ÉPÍTÉSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP 
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz
	 Az építtető adatai: 
	 A vállalkozók adatai: 
	 
	 Dátum:

	 Neve: .....................................
	 Neve, címe: ......................................,
	 KÜJ, KTJ száma: ..................
	 

	 Címe: ....................................
	 Neve, címe: ......................................,
	 KÜJ, KTJ száma: ..................
	 

	 
	 Neve, címe: ......................................,
	 KÜJ, KTJ száma: ..................
	 

	 

	 Az építéshely adatai:

	 Címe: ........................................................................................................................................................................................................

	 Helyrajzi száma: ..................................................................................
	 A végzett tevékenység: épület építése, átalakítása, bővítése,

	 felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzandó!)
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	 Aszfalttörmelék
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	 Fahulladék
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	 Fémhulladék
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	 Műanyag hulladék
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	 Vegyes építési és bontási hulladék
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	 Ásványi eredetű építőanyag-hulladék
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Összesen:
	 
	 
	 


Építési és bontási hulladék kitöltési útmutató
E nyomtatványt a kivitelező tölti ki pontosan, és adja át az építtetőnek, aki a használatbavételi engedély kézhezvételét követő 30 napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) megküldi a környezetvédelmi hatóság részére, ha a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes r. 1.számú melléklet szerinti (utolsó oldal) küszöbértékek valamelyikét meghaladja a tényleges építési (bontási) hulladék mennyisége.
Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 2-5. számú mellékleteiben megtalálható terv-, és nyilvántartó lapokon az építési-bontási hulladékok kezelési módjához a rendelet szerint az alábbi kódszámok írhatók: Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es kódszámot, amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, amennyiben a hulladék további felhasználás céljából a helyszínen marad 3-as kódszámot kell feltüntetni.

A kezelési mód helyszínére vonatkozóan a hulladékkezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ és KTJ számát kell feltüntetni.

Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell feltüntetni.

Az építési-bontási hulladékok jegyzékét és EWC kódszámát a többször módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 17. főcsoportja tartalmazza.
(a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú melléklete, tájékoztatásképpen)

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA

Sor- szám                                                  A hulladék anyagi minősége szerinti  csoportok

Hulladék 



EWC kódja 


Mennyiségi küszöb  (tonna)

1. Kitermelt talaj 


17 05 04       17 05 06               


20,0

2. Betontörmelék 


17 01 01 




20,0

3. Aszfalttörmelék 


17 03 02 




5,0

4. Fahulladék 


17 02 01 




5,0

5. Fémhulladék 


17 04 01   17 04 02   17 04 03   17 04 04   

17 04 05   17 04 06   17 04 07   17 04 11 

2,0

6. Műanyag hulladék 


17 02 03




2,0

7. Vegyes építési és bontási hulladék 
17 09 04 




10,0

8. Ásványi eredetű építőanyag-hulladék 
17 01 02    17 01 03   17 01 07   17 02 02 

 



17 06 04    17 08 02



40,0
