5. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelethez
BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP

a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

	Az építtető adatai:
	A vállalkozók adatai:
	Dátum:

	Neve: .................................

Címe: .................................
	Neve, címe: ........................................................

KÜJ, KTJ száma: ...............................................

Neve, címe: ........................................................

KÜJ, KTJ száma:................................................
	

	A bontási terület adatai:

Címe: ..............................................................................................................................................................................

Helyrajzi száma: .......................................................... A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása. (A kívánt rész aláhúzandó!)
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	Összesen:
	


20 Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell feltüntetni. A hulladékok csoportosítása az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló rendelet 1. számú melléklete szerint történik.

21 A 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletnek megfelelően.

22 Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es kódszámot, amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, amennyiben a hulladék további felhasználás céljából a helyszínen marad 3-as kódszámot kell feltüntetni.

23 A hulladékkezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát kell feltüntetni.

E nyomtatványt a kivitelező tölti ki pontosan, és adja át az építtetőnek, aki a használatbavételi engedély kézhezvételét követő 30 napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) megküldi a környezetvédelmi hatóság részére, ha a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes r. 1.számú melléklet szerinti (utolsó oldal) küszöbértékek valamelyikét meghaladja a tényleges építési (bontási) hulladék mennyisége.

(a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú melléklete, tájékoztatásképpen)

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA

Sor- szám                                                  A hulladék anyagi minősége szerinti  csoportok

Hulladék 



EWC kódja 


Mennyiségi küszöb  (tonna)

1. Kitermelt talaj 


17 05 04       17 05 06               


20,0

2. Betontörmelék 


17 01 01 




20,0

3. Aszfalttörmelék 


17 03 02 




5,0

4. Fahulladék 


17 02 01 




5,0

5. Fémhulladék 


17 04 01   17 04 02   17 04 03   17 04 04   

17 04 05   17 04 06   17 04 07   17 04 11 

2,0

6. Műanyag hulladék 


17 02 03




2,0

7. Vegyes építési és bontási hulladék 
17 09 04 




10,0

8. Ásványi eredetű építőanyag-hulladék 
17 01 02    17 01 03   17 01 07   17 02 02 

 



17 06 04    17 08 02



40,0
